深圳实验学校初中部钢琴采购
需求明细
	序号
	货物名称
	具体技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	立式钢琴
	1、琴键数：88键
2、颜色：黑色亮光、镜面涂装
3、高度：131cm
4、击弦机材料：铝合金材质总档、运动部件材质以实木为主
5、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接
6、白键面：仿象牙材质
7、黑键面：木质材料
8、音板：欧洲云杉木单层实木音板
9、弦槌：进口高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木，
10、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合
11、键盘盖：带双侧内置缓降器
12、上门板：带透音孔装置
13、谱架：三角琴样式大谱架板
14、琴弦：高级抛光琴弦、音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层
15、码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定
16、踏板材料：实心纯铜制作
17、踏板连杆：金属连杆方式机械传动
18、铸铁板：使用真空铸造铸铁板
19、制造方式：整琴及重要零部件由品牌原厂研发并生产
20、油漆：无铅环保油漆
21、附属品：每架钢琴原配琴凳。
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	2
	立式钢琴
	1、琴键数：88键
2、颜色：黑色亮光、镜面涂装
3、高度：121cm
4、击弦机材料：铝合金材质总档、运动部件材质以实木为主
5、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接
6、音板：欧洲云杉木单层实木音板,原装进口生产
7、弦槌：进口高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木，
8、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合
9、键盘盖：带双侧内置缓降器
10、上门板：带透音孔装置
11、琴弦：高级抛光琴弦、音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层
12、码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定
13、踏板材料：实心纯铜制作
14、踏板连杆：金属连杆方式机械传动
15、铸铁板：使用真空铸造铸铁板,口字型全框架结构设计
16、制造方式：整琴及重要零部件由品牌原厂研发并生产
17、油漆：无铅环保油漆
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