
[bookmark: _GoBack]深圳实验学校光明部高考考点升级改造项目
采用单一来源方式采购征求意见公示
	依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条第四款第（4）项规定，深圳实验学校光明部 申请 高考考点升级改造项目采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在供应商征求意见：

	采购项目名称：高考考点升级改造
项目预算金额：189560.00元（人民币）

	采购项目描述：(内容、数量、用途、简要技术需求等)
设备：
1.高科技屏蔽终端（16套）
验证方法：可屏蔽手机（2G/3G/4G/5G）/蓝牙wifi2.4G信号；具备并发阻断能力：支持软硬件扩展；数据接口：RJ45；支持远程管理和维护。。
2.升级5G屏蔽模块（60套）
扩展模块，可屏蔽手机5G信号。
3.监控室改造
1、监控室内设备机柜移位，含光缆熔接、电源线、网线、高清线重新走线，满足改造后使用需求。
2、监控电视墙改造，增加显示屏钢结构，冷轧钢，厚度≥2.5mm，两侧各一组（每组含4个框架），与原始电视墙拼接吻合。
4.46寸监控拼接屏（12块）
1.46英寸；支持1920x1080分辨率；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝小于5.3mm，响应时间8ms；
2.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。
3.LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。
4. LCD显示单元支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。
5.输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源
5高清解码器（1台）
1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，没有采用工控机或者PC机的X86架构。
2.设备具备，10个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。
3.设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。
4.设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。
5.设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示。
6.设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。
7.设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264）,或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。
6.电源线、网线、高清线及施工、辅材、安装、调试、考试服务

	拟定供应商名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司，地址：四川成都

	申请理由及相关说明：
深圳乃至广东全省高考考场专用设备均系省考试院、招办招标采购的成都佳发安泰教育科技股份有限公司提供的考场专用设备：身份采集及验证终端和屏蔽终端，此次高考考场专用设备增补系在原有基础上增加，故选择同一品牌、同一平台产品，以便科学管理。

	征求意见期限：从2022年04月14日起至2022年04月16日止

	联系方式：
　　采购人: 深圳实验学校
　　地址：深圳市福田区百花六路6号
　　联系电话：0755-83361313
电子邮箱：szsyyjy@szsy.cn　

	备注：潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至深圳实验学校。



