深圳实验学校学生宿舍家具需求清单

	序号
	货物名称
	规格
	规格及材质说明
	数量
	单位
	备注

	1
	学生钢制公寓床
	2000L×1000W×2020H
	床立柱、横梁、床梯等采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，高频焊接，并经酸洗，磷化及钝化等工艺处理，环氧树脂粉末喷涂，卡式连接结构，要求整体床动态承重力达到400kg，静态承重力达到600kg，床架不得采用传统的螺丝连接结构，要求产品的拆装更方便、快捷。组合后连接十分牢固，不能出现松动现象。长期使用不得有安全隐患，配床头护栏及上下床梯，床梯置于床侧，床立柱折边加工成六边形，增加床体结构的牢固性和稳定性，床横梁折边加工成八边形，床梯踏板模具冲压呈椭圆形，并带防滑条纹，以增加上下梯的舒适感，上铺配床侧护栏,护栏高度≥280mm，与床架相连，结构牢固耐用，材料要求优质环保。所有表面涂料均需优质环保型产品，而且床立柱和横梁，爬梯，护栏，床桓均进行镀锌处理，防止生锈，以延长使用寿命，床立柱带上下保护胶套。

床架的各部件技术尺寸要求详见右图（公寓床零部件图）。

床架的各部件用料规格要求详见下表。
钢床各部位
材质名称
截面规格
床立柱
冷轧钢板折边轧制成型，镀锌处理
成，并且进行镀锌处理
106*50*1.3mm

床长横梁
冷轧钢板折边轧制成型，镀锌处理
82*32*1.3mm

床短横梁
冷轧钢板折边轧制成型，镀锌处理
82*32*1.3mm

床挂件
冷轧钢板折边轧制成型，异性钢板
26*26*200*2.0mm

床侧护栏
外框
32*32*1.1mm
内管

25*25*1.1mm

床头护栏

上横管

32*32*1.1mm

下横管

25*25*1.1mm

床  桓
型材
25*25*1.1mm

床  梯
框架：型材

32*32*1.1mm

踏板：冷轧钢板

300*50*1.2mm

（带防滑条纹）

保护套

软塑胶

106*50mm

	48
	套
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现场实物图
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设计图    

[image: image4.png]


[image: image5.png]106mm

v

50mm





床立柱形状
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床横梁形状
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床挂卡形状     床梯踏板形状

	2
	衣物柜
	600W×600D×1620H
	1基材采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量控制在0.124mg/m³以内，优质樱桃木纹贴面。所有板材均为18mm厚，樱桃木纹封边；
2.柜门配“之”字形专用锁扣及塑胶锁孔套，装挂锁；
3.上柜为衣柜，衣柜内配一块活动层板和一套不锈钢挂衣通；
4.下柜分为两格，其中一格放行李拉杆箱，另一格带活动层板，可放其他物品；

5.柜底配塑料垫。
所有原辅材料、胶粘剂均需为优质环保型产品，成品环保要求符合国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量＜0.124mg/m³。
	48
	件
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	3
	多功能书柜
	800W×400D×1620H
	1. 基材采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量控制在0.124mg/m³以内，优质樱桃木纹贴面。所有板材均为18mm厚，樱桃木纹封边；
2.书柜为4层，主要用于放书和其它生活物品；

3.柜底配塑料垫。

所有原辅材料、胶粘剂均需为优质环保型产品，成品环保要求符合国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量＜0.124mg/m³。
颜色：彩色
	48
	件
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	4
	书架
	900W×260D×350H
	基材采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量控制在0.124mg/m³以内，优质樱桃木纹贴面。所有板材均为18mm厚，樱桃木纹封边。主要用于放书，固定在书写台上方，衣柜和书柜之间。
所有原辅材料、胶粘剂均需为优质环保型产品，成品环保要求符合国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量＜0.124mg/m³。
颜色：彩色
	48
	件
	[image: image12.jpg]




	5
	书写台
	900W×600D×750H
	基材采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量控制在0.124mg/m³以内，优质樱桃木纹贴面。所有板材均为18mm厚，樱桃木纹封边。

包括主台及台面抽屉（含抽屉锁）。

所有原辅材料、胶粘剂均需为优质环保型产品，成品环保要求符合国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量＜0.124mg/m³。
	48
	张
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	6
	床板
	1920L×920W×12T
	床板采用实木松木床板，厚度14mm, 环保要求符合国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量＜0.124mg/m³。
	48
	张
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	7
	蚊帐架(U型结构)
	2000L×1000W
	1、蚊帐架采用20*20×1.0mm钢管；
2、蚊帐杆与床有匹配的塑料内塞配件连接
	48
	付
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注：
1.上表中货物的材质要求及技术参数以文字表述为准，产品款式以图片为准，图片与文字表述有冲突的以文字表述为准，无图片的由供应商自行设计，供应商须在投标文件中提供详细的投标方案以供评标；
2.以上需求货物中，所有家具中的板材基材均采用环保三聚氰胺板，环保按国标GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达E1级；

3.表述中的颜色只起指导和参考作用，中标供应商在生产前须提供颜色样板供使用方确认；

4.以上货物含安装辅料、工具等，需安装完整，直至正常使用，并按要求附送备品备件。
5、采购方按要求会同家委会组织聘请第三方监理对货物依据招标文件及国标就产品环保性和质量随机抽样进行破坏性检测，检测合格按正常验收入库，如有不合格必须整改，整改再不合格，则作退货处理，并追究供应商相关法律责任。

