





深圳实验学校高中部功能教室中控设备更新项目
招标文件


（项目编号：SZSYCG2022009）










深圳实验学校
二○二二年六月十六日

第一章  项目评审信息
      项目编号：  SZSYCG2022009
      项目名称：  深圳实验学校高中部功能教室中控设备更新  
      项目类型：  货物类
      采购方式：  公开招标
      货币类型：  人民币

投标文件初审表
（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求




评标信息
[bookmark: OLE_LINK2]评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]评标方法
综合评分法
评标方法说明：
价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
当价格分<0时，取0。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	52

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术保障措施
	4
	专家打分
	在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优4分，良2分，中1分，差0分打分。

	
	2
	技术规格偏离情况
	48
	专家打分
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得48分，带“▲”指标，每负偏离一项扣5分，其余指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	3
	商务需求
	8

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	5
	专家评分
	投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5，每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	
	2
	其他商务条款偏离情况
	3
	专家评分
	投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。

	4
	综合实力部分
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日）
	5
	专家评分
	[bookmark: _GoBack]每提供1个同类业绩即得1分，满分5分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同关键页复印件，否则不得分。

	
	2
	投标人获市级以上政府荣誉及通过相关认证情况
	3
	专家评分
	考察内容：投标人提供市级以上政府荣誉证书、业内权威认证证书扫描件（加盖投标人公章）。每提供1个得1分，最多3分.没有提供的不得分。

	
	3
	中小企业
	2
	专家评分
	根据提供的证明材料评审。








定标方法
定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。

[bookmark: bt合同条款][bookmark: 合同格式][bookmark: bt合同条款及格式][bookmark: bt投标人情况介绍][bookmark: bt商务标投标文件格式][bookmark: bt其他资料由投标人自定][bookmark: bt投标报价汇总表][bookmark: bt技术标投标文件格式][bookmark: bt本工程承诺书][bookmark: bt投标人须知][bookmark: bt投标函][bookmark: bt合同格式][bookmark: bt开标一览表][bookmark: bt说明][bookmark: bt投标文件签署授权委托书][bookmark: bt其他资料2][bookmark: bt项目管理班子配备情况]

第二章  项目需求
[bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc73518117]一、项目概况
本项目为深圳实验学校高中部功能教室中控设备更新。
二、货物清单
	序号
	采购计划编号
	货物名称
	数量
	单位
	财政预算限额（元）
	备注

	1
	
	视频展台
	4
	台
	83400
	

	2
	
	智能融合信息终端
	3
	台
	
	

	3
	
	智能触控面板
	3
	台
	
	

	4
	
	多媒体教学音箱
	3
	对
	
	

	5
	
	 智慧教育终端 
	1
	台
	
	

	6
	
	 多媒体云节点软件 
	1
	套
	
	

	7
	
	TCN配套10.1寸安卓控制面板
	1
	台
	
	

	8
	
	超心型指向吊麦
	1
	只
	
	

	9
	
	麦克风吊装支架
	1
	套
	
	

	10
	
	双通道无线手持/领夹话筒
	1
	套
	
	

	11
	
	8寸高端无源二分频扬声器（标配壁装支架）
	2
	只
	
	

	12
	
	两通道数字功率放大器
	1
	台
	
	

	13
	
	设备辅材、安装调试、培训及售后
	1
	项
	
	



注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 


三、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	视频展台
	像素：≥800万
幅面：≥A4幅面
清晰度：≥1600线，四周1400线（1：1模式下）
接口：USB2.0
带HDMI接口，1080P输出
麦克风：内置
有效像素：≥3264*2448
实时批注：支持

	2
	智能融合信息终端
	标准1U机架式设计，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU，定制LINUX操作系统。
集成千兆交换机，网口≥5口，SFP光口≥1路，支持VLAN划分≥4路。（投标时提供具有第三方认证机构的检测报告扫描件，原件备查）
集成数字功放，功率≥40W*2，3.5mm立体声音频线性输入接口≥2路，3.5mm立体声音频线性输出≥1路，带幻象供电麦克风输入接口≥2路。集成3*2HDMI视频矩阵，输入信号HDMI高清接口≥3路，输出信号HDMI高清接口≥2路，HDBaseT输出接口≥1路，可扩展通过HDBaseT接口外接控制模块实现教室双屏显示系统的独立控制。
集成物联接口，可编程RS232控制通信端口≥2路，USB通信接口≥2路，磁控锁IO控制接口≥2路，控制面板接口≥1路，支持集成无线物联功能的控制面板。
集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路，每路负载电流≥10A。
集成无线麦克风接收器，可接入1路同品牌无线麦克风。
具备对两台投影机分别进行控制代码修改和配置修改。（投标时提供具有第三方认证机构的检测报告扫描件，原件备查）
内置WEB端，可配置系统参数和所控制设备参数配置等。
支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块≥14路，可精确统计接入设备的能耗及使用时长，支持列表或图表显示。
可扩展升级高清视频解码、数字广播模块，可实现智能终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放。
通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用，物联模块通电、断电等）。
所投设备的运行无故障时间≥70000小时；（投标时提供设备的运行无故障时间≥70000小时检测报告。）
提供所投产品“智能融合信息终端”的知识产权管理体系认证证书和所投产品对应型号并在有效期之内的3C认证证书（投标时提供证明文件扫描件，原件备查）。

	3
	智能触控面板
	1、一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观。
2、需具备触摸屏功能，不小于5英寸工业触摸屏，不小于1个触摸按键。
3、需具备显示设备信息，支持中英文切换功能。
4、需具备物联接收模块，可接入无线麦克风及物联模块。
5、需具备IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式。
6、需具备IP对讲功能，可实现远程IP对讲，语音监听。（提供功能截图）
7、支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。（提供功能截图）

	4
	多媒体教学音箱
	1、 室内壁挂式安装，角度可调节；
2、 高强度工程环保塑料一次注塑成形；
3、 具备号角式结构设计，在同等声压下可输出更大动态范围；
4、 内置4寸×6寸的专业定制低音单元，94mm球顶高音单元；
5、 音乐功率：50-100W； 
6、 阻抗：8欧姆；
7、 总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%；
8、 灵敏度：90±3dB；

	5
	智慧教育终端 
	1、视频输入：1路HDMI接口、1路DVI-I接口（兼容VGA、HDMI、DVI-D、YPbPr）、本地IP网络摄像机接入支持最大不少于12路，同时网络转发支持最大不少于4路；
2、视频输出：2路HDMI接口；
3、音频输入：6路凤凰端子输入，同时支持48V幻像供电MIC输入和line in线性输入；
4、音频输出：2对L/R凤凰端子立体声输出、2路50W@8欧姆的数字功放输出；
5、控制口：4路RS-232/RS-485、2路RELAY、1路I/O、2路红外IR；
6、千兆网络交换机：1路WAN口，5路LAN口，可划分VLAN，其中4路支持POE供电；
8、USB接口：2路USB Type-A型，1路USB Type-B型，支持录制内容自动拷贝，系统升级，远程KVM协助维护操作电脑；
9、支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除），标配2TB监控级硬盘，最大可选配到8TB的 3.5寸监控级硬盘；
10、标准19英寸机架安装，高度不大于1U；
11、内置自动导播客户端和导播策略，支持多机位自动录播教学录制；
12、支持与平台网关对接，通过控制面板可控制物联网模块；
13、可扩展多点视频互动，单台支持1+5方视频互动；

	6
	多媒体云节点软件 
	1、一体化主机，同时内置多路全高清编解码器、视频混合矩阵、数字音频处理器、数字功放、智能中控、POE千兆网络交换机、KVM等模块，因此无需购买额外的部件、转接器、线缆，节省设备空间，无需厂家驻场服务，端到端大大地降低设备功耗和维护成本。
2、一体化主机同时支持RS-232、RS-485、RELAY、I/O、红外、USB、功放、MIC输入（支持幻象供电）、立体声、DVI-I（兼容VGA、HDMI、DVI-D、YPbPr）、HDMI（1.3含音频）、IP网络编解码输入输出等丰富的接口类型，轻松兼容各种主流视音频外设和环境外设。
3、一体化主机集成超强性能的DSP和视音频矩阵，单台设备可以“同时”实现多种场景应用：本地多媒体中控应用、同时支持不少于5方远程互动、远程直播录播、远程巡视等应用，针对每个应用预留足够的、独立的高清视音频处理资源，因而无需担心同时应用时存在各种复杂的限制和约束；
4、一体化主机支持对每路视频独立编解码，最高可支持4K30视频编解码，最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码，或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；支持H.265、H.264 HP Level 4.2，向下兼容H.264 BP和MP，实现广电级画质编解码、色彩无损还原；不仅可以实现4K30高清，还可节省网络带宽；
5、一体化主机综合使用超强纠错(SEC)、丢包重传(ARQ)、视频FEC（前向纠错）3种抗丢包处理技术，在网络丢包率达20%环境下仍可保障视频流畅；
6、一体化主机采用智能调速（IRC）技术，在带宽受限导致丢包的情况下，预测并动态调整视频呼叫时的码流带宽，尽量使得音视频体验达到最佳；
7、一体化主机具备最大可达600ms的抗网络抖动能力，保证网络存在抖动时基本不影响互动呼叫的顺利进行；
8、一体化主机支持DiffServ(DSCP)和IP Precedence两种路由器QoS策略，保证视音频码流和网管信令等传输更可靠；
9、一体化主机内置混合视频矩阵、多画面拼接和录播客户端，支持各种视频切换、分配、拼接、字幕叠加、图像参数调节，内置本地录播及存储功能，支持网络直播、点播和推送功能，极大丰富了各种播放手段；
10、内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画拼接、字幕叠加；
11、支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节；
12、一体化主机支持多媒体分布式系统控制服务，支持图像预览可视化控制及分布式上屏显示，作为分布式的输入输出接口机使用；
13、音频处理器模块混音功能：同时支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音；
14、音频处理模块支持自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除（ANC）、自动反馈消除（AFC）、混音矩阵（AM）、丢包补偿（PLC）；
15、支持SIP双流视频会议呼叫，支持不少于5方的远程视频会议互动，支持RTMP推流到云平台；
16、一体化主机采用一体化单板设计，板间采用工业级连接器、主板内无飞线，并非小厂家的硬件小板拼凑方案；
17、采用嵌入式操作系统，提供比Windows等操作系统更高的安全性及病毒免疫能力；
18、通讯协议：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、NTP、RTP、RTCP、Telnet；
19、支持U盘自动拷贝主机录制文件，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持USB KVM远程管理；
20、可维护性：软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、telnet远程调试、网络远程管理；
21、电源双开关保证系统安全、节能环保、使用方便，前面板强电软开关，后面板强电硬开关；支持网络休眠和唤醒，一键式开关系统。

	7
	TCN配套10.1寸安卓控制面板
	1、10.1英寸1280×800 ，16：10 LCD液晶。
2、Quad core cortex A17 ARM架构。
3、安卓8.1.1系统，系统运行内存2GB，存储16GB。
4、触摸方式：电容式，10点触摸。
5、对比度 800  亮度 250cd/m2 ，全视角 
6、有线网口：10/100Mbps自适应网络接口；
7、WiFi  802.11b/g/n  蓝牙4.0 ；
8、USB接口：2路USB HOST接口，USB 用于串口（RS232格式）；
9、音频接口：1路MIC，2*2W喇叭，3.5mm立体声耳机输出；
10、电源：电源适配器 12V/1.5A；
11、工作温度：0--40度；
12、尺寸：217.38mm（L）*136.16mm(W)*63.25mm(H)；

	8
	超心型指向吊麦
	类型：预极化电容式
指向性：超心形
拾音扇面：≤100°
频率响应：30-20,000HZ
敏感度：-50dB±3dB（1Db=1V/ Pa at 1KHZ)
阻抗： 600Ω
最大声压级：132Db SPL
信噪比：>70Db,1Khz at 1Pa
动态范围：108Db,1kHZ at Max SPL
幻象电源;48VDC,2mA
尺寸:长240mm；直径21.0mm
连接端;XLR三针公卡侬

	9
	麦克风吊装支架
	1、麦克风吊装支架
2、伸缩范围：75-150CM；
3、材质：铝合金；
4、材质：铝合金，表面氧化；

	10
	双通道无线手持/领夹话筒
	两通道接收信号 每通道有100个可选信道，共有200个通道；
UHF频段传输信号，信号之间以250KHz步进，对频采用红外方式；
小机箱，配备1U铝材金属面板；
接收机和发射器均配置2.7寸VA LCD显示屏，工作状态一目了然；
接收机背面配置2条橡胶天线，增强接收的信号且彰显高档的外观；
同时设置1个6.3混音输出，每通道一个平衡独立输出，适合连接各种外置设备；
每通道采用18级电子音量调节音量大小；
使用距离： 开阔约80米；
音频和数据采用专用导频信号和ID码方式，有效防止串音和干扰；
接收器可以一目了然观察发射器的电池，信号和音频信号等工作状态；
采用高保真动圈式咪头，让你的声线更动听；
每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强；
接收器具有自动扫频功能，长按“上”键进入； 
每通道具有按键锁定功能，长按“SET”键切换，显示屏上并有指示，防止误按；
音量设置和频率设置具有单独按键，工程设置更方便。
性能参数：
频率范围： UHF 624.2MHz-673.95MHz  CH1：624.2---648.95MHz，CH2：649.2—673.95MHz
频率稳定性： ± 0.005%
调制方式： FM
信噪比： >105dB
灵敏度Sensitivity： 5dBμV
失真度： ＜0.4% @ 1KHz
接收灵敏度：-108dB
频率响应： 65Hz～18KHz ± 3dB
电源供应：DC 12V/1A
无线手持话筒参数：
话筒耗电量为110mA，使用1.5V*2电池供电，可连续使用7小时；
专有金属开模设计，高端工艺标准与新颖的外观设计；
置有带有0.9寸显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等。
具有发射功率可调开关
性能参数：
电源供应： DC 3V(1.5V AA*2)
话筒耗电量：110mA
谐波辐射：＜-63dBm
最大偏移度： ±45KHz
发射功率：8mW(LO)/13mW(HI)
类型：动圈式
无线领夹话筒参数：
话筒耗电量为110mA，使用1.5V*2电池供电，可连续使用7小时；
专有金属开模设计，高端工艺标准与新颖的外观设计；
置有带有0.9寸显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等。
性能参数：
电源供应： DC 3V(1.5V AA*2)
话筒耗电量：110mA
谐波辐射：＜-63dBm
最大偏移度： ±45KHz
发射功率：13mW(HI)
类型：电容式

	11
	8寸高端无源二分频扬声器（标配壁装支架）
	1. 类型：8"高端无源二分频扬声器；
2. 低音单元：8"铁氧体单元×1，1.38"音圈；
3. 高音单元：1"喉口铁氧体单元×1，1.4"音圈；
4. 功率：持续200W，节目400W，峰值800W；
5. 连接特性：定阻；
6. 阻抗：8Ω；
7. 频率响应：70Hz- 20kHz（-10dB）；
8. 灵敏度：91dB；
9. 最大声压级：RMS114dB，Peak121dB
10. 指向角度：H60°×V60°；
11. 输入接口：弹簧按压式接线口；
12. 吊挂系统：2×M8个吊挂点＋2×壁挂点；
13. 箱体材料：15mm中纤板/油性漆；
14. 尺寸：H440×W270×D220（mm）；
15. 净重：9.5kg

	12
	两通道数字功率放大器
	功能特点：
采用Class D技术，转换效率可达90%以上；
1U设计、机身轻、方便携带和安装；
自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；
功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；
后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；
平衡输入接口，SPEAKON输出；
功放开关电源带有单独的冷却系统；
散热风扇采用先进的无级变速电路控制；
技术参数：
额定功率：2×350W/8欧，2×550W/4欧；桥接：1×1100W/8欧；
频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）；
总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、350W)；
输入灵敏度：+4dB@(1.23V)；
输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)；
信噪比：≥80dB；
阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500；
连接端子：
输入(CH1-2)：XLR输入连接器；
输出(CH1-2)：SPEAKON输出端；
电源:：AC电源；
显示灯：
电源显示灯：×1(绿色)；
输入显示灯：×2(黄色)；
峰值显示灯：×2(红色)；
保护回路动作显示灯：×1(红色)；
电源电压：AC110-120V、50/60Hz AC220-240V、50/60Hz(利用内部跳线切换)；
1/8 额定动作时消耗功率：110W；
使用环境的温度范围：0~50℃；
使用环境的湿度范围：90%RH以下；
尺寸(W×H×D)：483×45×240 (mm)；
净重：3.4kg；
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	设备辅材、安装调试、培训及售后
	线管，音响线，音频线、高清线、莲花插头、信号控制线，非屏蔽双绞线，卡侬公母插头，音响欧姆头，3.5mm音频头等。安装调试人工、培训和售后服务


备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。

四、商务需求


	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	货物免费保修期 2  年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）免费保修期外售后服务要求部分

	1
	维修响应及故障解决时间
	在保修期满后，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 ---小时内赶到现场进行修理或更换。

	2
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1签订合同后  20  天（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	关于验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。






[bookmark: bt投标书][bookmark: bt附件]第三章  投标文件格式
投标文件组成：

目录

投标一览表
1、评标指引表
2、法定代表人证明书
3、投标文件签署授权委托书
4、投标承诺函
5、投标人情况介绍
6、分项报价清单表
7、货物说明一览表
8、技术规格偏离表
9、商务需求偏离表
10、项目实施方案
11、售后服务方案


投标文件格式：
开标一览表
                  单位： 人民币 元
	项目编号
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	
	
	大写：
小写：
	  日历日
	



注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。


法定代表人或被授权人签名：

                         投标单位公章：
1、 评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	营业执照
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力
	
	
	

	
	
	
	



注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。





二、法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位：              
附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：
营业执照号码：                 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。
4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。



三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日
说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函
致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               
法定代表人或其委托代理人：                   
邮政编码：            电话：            传真：            
日期：       年     月    日                                



五、投标人情况介绍


（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）


（二）近三年同类业绩
	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供合同及履约验收报告


（三）投标人认为需提供的其他证明文件
提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

六、分项报价清单
（1） 项目报价表

	序号
	采购计划编号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	财政预算限额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：
	
	



供应商名称：                   
供应商代表姓名：               
注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
    2.投标总价应为以上各分项价格之和；
3.本表格式不得修改；
4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
5.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。
6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

七、货物说明一览表

投标人名称                     项目编号          

	序号
	货物名称
	型号
	技术参数
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料

八、技术规格偏离表

投标人名称                          项目编号                         

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。
5、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。
6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

九、商务需求偏离表

投标人名称                          项目编号                         

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“四、商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。
4. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。


十、项目实施方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
（一）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表。
提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料
《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	




（二）项目交货期、实施进度表
（三）相关配套措施
（备注：该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

十一、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1、免费保修期；
2、故障或技术支持响应时间；
3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
4、质量保证及违约承诺。
（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

































密封袋封条格式




投标文件/开标一览表



项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。


第四章  合同条款及格式（仅供参考）
采购人：           
供应商：           

根据深圳市政府采购中心        号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：
第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见                  。
第二条  合同价款
本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。
第三条  权利保证
乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。
第四条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、甲方应当在到货后的       个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的       个工作日内进行质量验收。
第六条  保修及其他服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。
第七条  履约保证金
1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。
2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第八条   货款支付

第九条    违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。
３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条    合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条   争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
第十二条   合同生效及其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）         号招标文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的投标文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
2、本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。


甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日


17

- 6 -

