
深圳实验学校高中部高考考点设备升级改造项目
采用单一来源方式采购征求意见公示


	依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条第四款第（4）项规定，深圳实验学校高中部 申请 高考考点设备升级改造项目采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在供应商征求意见：

	采购项目名称：高考考点设备升级改造
项目预算金额：158650.00元（人民币）

	采购项目描述：(内容、数量、用途、简要技术需求等)
设备：
1.高考考场身份验证终端设备（6台）
验证方法：支持混合验证模式，包括：身份证、人脸、指纹；电池容量≥6500毫安，≥4G内存,16G存储空间；屏幕：≥8吋显示屏，触控；屏幕分辨率：1280*800，配有符合公安部《GA 1153-2014手持式居民身份证阅读器》或符合公安部 ((GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准的居民身份证读卡器， 内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字 等信息；设备应支持在Android9.0操作系统下运行。
2.高科技屏蔽终端设备（32台）
阻断工作频率范围： 30MHz-5850MHz，侦测引导阻断频率范围： 无缝覆盖30MHz-3000MHz。
手机屏蔽频段：（*当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G并保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5G最大值≤-75dBm。
集成安装：按照高考考点考室技术要求，身份验证与作弊防控系统设备需专网专线，电源统一管控，单独布线，配超五类接入集成设备，强电线、弱电线分线槽铺设，强电线、电源插座等所供各种材料应符合国家标准，电源插座需有冗余，完成供电、各种设备的连接等。网线采用国标超五类，，电源线采用国标2.5平方。本次安装只牵涉到学校原已安装的高科技屏蔽终端设备的重新打孔对位更换。

	拟定供应商名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司，地址：四川成都

	申请理由及相关说明：
深圳乃至广东全省高考考场专用设备均系省考试院、招办招标采购的成都佳发安泰教育科技股份有限公司提供的考场专用设备：身份采集及验证终端和屏蔽终端，此次高考考场专用设备增补系在原有基础上增加，故选择同一品牌、同一平台产品，以便科学管理。

	[bookmark: _GoBack]征求意见期限：从2021年11月19日起至2021年11月21日止

	联系方式：
　　采购人: 深圳实验学校
　　地址：深圳市福田区百花六路6号
　　联系电话：0755-83361313
电子邮箱：szsyyjy@szsy.cn　

	
备注：潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至深圳实验学校。




